ЗАЯВКА
на участь у XXI-й міжнародній науково-практичній конференції
молодих вчених та студентів
"Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики"
(23 - 26 квітня 2024 р.)

Тема доповіді:
Безпека комп'ютерних мереж з динамічною адресацію за протоколом IP

УДК доповіді XXX.XX.X:XXX.X

Напрям з тематики конференції: Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання

АВТОР 1

Прізвище, ім’я, по батькові	Губенко Микола Сергійович

Місце навчання (назва організації)
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Статус	бакалаврант 4 курсу

Email	login@server.com

АВТОР 2

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце навчання (назва організації)
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Статус	курсу

Email

КЕРІВНИК

Прізвище, ім’я, по батькові	Шаповалова Светлана Ігорівна

Посада	доц.

Вчений ступінь	к.т.н.

Місце роботи (назва організації)
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Email	login@server.com

Google scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=biglE98AAAAJ&hl=en

9 1 4 1 9 2 0 0 0 0 0 1 3 1	технічна інформація

Безпека комп'ютерних мереж з динамічною адресацію за протоколом IP.

ГУБЕНКО М.С., бакалаврант

Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

Губенко М.С.

Шаповалова С.І.

УДК XXX.XX.X:XXX.X

¹ Бакалаврант 4 курсу Губенко М.С.

¹ Доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=biglE98AAAAJ&hl=en

¹ КПІ ім. Ігоря Сікорського

БЕЗПЕКА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ З ДИНАМІЧНОЮ АДРЕСАЦІЮ ЗА ПРОТОКОЛОМ IP

Постановка проблеми та її актуальність. В умовах швидкого розвитку сучасних технології обробки графічної інформації важливим є вчасне та поглиблене вивчення математичних засад комп’ютерної графіки [1,2]. Освітній процес все більше орієнтується на вивчення дисциплін у дистанційному режимі [4]. Для глибокого засвоєння будь-яких дисциплін необхідно створювати якісні посібники з коректно викладеною теорією та вдалими наочними прикладами. Саме для цього доцільно у посібниках наводити не тільки алгоритми виконання тих чи інших робіт, а і надавати приклади того, що студент повинен отримати в результаті виконання лабораторних робіт.

Аналіз останніх досліджень. Для прикладу такого подання матеріалу розглянемо побудову сітки на основі кривих Безьє [1].

У комп’ютерній графіці використання сітки з кривими Безьє — це техніка, яка дозволяє художникам і дизайнерам створювати точні та складні форми та поверхні. Поєднуючи потужність кривих Безьє з гнучкістю сіток, можна створювати складні 3D-моделі, які було б важко або неможливо отримати за допомогою традиційних методів моделювання [2].

Формулювання мети. Для створення 3D-моделей за допомогою сітки з кривими Безьє можна використовувати різноманітні техніки. Одним із поширених прийомів є створення кривої Безьє, з подальшим її екструдування вздовж контуру для створення поверхні.

Основна частина. Загальний вигляд кривих Безьє задається формулою (1) :

(1)

де d − це порядок;

t – параметр в межах [0,1];

– параметрична точка кривої;

(t) – поліном Бернштейна, який визначається рівнянням (2).

.	(2)

Для екструдування вздовж контуру обчислюється за формулою

(3)

де – шукана точка на контурі;

– крива Безьє, яка визначає профіль поверхні;

– вектор, який визначає напрямок екструдування в кожній точці і який обчислюється як , де – похідна кривої Безьє.

Регулюючи контрольні точки кривої, можна створювати широкий спектр форм і дизайнів. Інший прийом полягає в поєднанні кількох кривих Безьє для створення складніших форм і поверхонь (Рис. 1).

Рисунок 1 – Сітка на основі кількох кривих Безьє

Для побудови сітки на основі кривих Безьє потрібно задати загальний вигляд формули координат точок шуканої кривої[1]. Це виглядає як:

.	(4)

Однією з ключових переваг використання сітки з кривими Безьє є можливість створювати гладкі та точні поверхні. Це пояснюється тим, що криві Безьє дозволяють плавні переходи між контрольними точками, які можна використовувати для визначення форми поверхні. Видавлюючи або витягуючи криву вздовж контуру, можна створити поверхню різної форми та товщини, а також плавні переходи між різними ділянками поверхні [3].

Таблиця 1 – Енергоспоживання ОЕС за різних умов її роботи

Частота ARM, MГц	Стан камери	Кадрів за секунду	Потужність, що споживається, Вт	Стан програмного забезпечення	Температура процесору в повітрі 18o C, o C
800	Знеструмлена	-	1.7	Фонові процеси	39
800	Живлення під’єднано	-	3.7	Фонові процеси	39
800	Живлення під’єднано	3.5	4.6	Рендеринг GUI інтерфейсу	43
800	Потокове відео	2.5	4.9	Відтворення сирого потоку	43
800	Потокове відео	0.5	5.5	GLSL фільтри активовано	46

Виходячи з даних таблиці 1 можна зробити наступні висновки:

процесор і материнська плата споживають 1.2 Вт потужності навіть за умови зупинки генератору процесору;

власно обладнання камери споживає 2 Вт;

суттєве споживання енергії і виділення тепла відбувається при активації GLSL фільтрів;

зниження частоти процесору призводить до зниження швидкості опрацювання кадрів та до зменшення споживаної потужності; в той же час, за нижчої вдвічі частоти продуктивність системи знижується пропорційно, а потужність, що споживається, знижується лише на 60% від пропорційного значення.

Ще однією перевагою використання сітки з кривими Безьє є гнучкість, яку вона забезпечує в процесі проектування. Оскільки кривими Безьє можна легко керувати, можна експериментувати з різними формами та дизайнами, перш ніж приступити до остаточного дизайну. Це дозволяє художникам і дизайнерам швидко повторювати свої проекти та досліджувати нові ідеї, що може заощадити час і гроші в довгостроковій перспективі [5].

Виходячи з рівняння (1), радіатор з анодованого алюмінію, коефіцієнт випромінювальної здатності для якого дорівнює 0.85, температурою 333К (60о С) та площею 30 см2 володіє потужністю випромінювання

Вт.

При максимально допустимій температурі процесора 363К (80о С) потужність випромінювання складає

Вт.

Важливим елементом відводу тепла від процесору є тепловий інтерфейс між радіатором та кришкою процесора. Виходячи з якості обробки поверхонь та допустимих механічних навантажень на материнську плату в якості термоінтерфейсу було обрано термопасту GD900, яка володіє теплопровідністю 4.8 Вт/(мК). Товщина шару термоінтерфейсу склала 0.05 мм, що відповідає шару дюралюмінію товщиною 1.25 мм (теплопровідність загартованого сплаву дюралюмінію після природного старіння складає 120 Вт/(мК) ). Термопаста GD900 складається з силікону та часток срібла (згідно з паспортом виробника).

Основними вимогами до розробленої системи є: доступність, зручний та зрозумілий інтерфейс користувача, безперебійна робота із базою даних, постійна підтримка існуючого функціоналу та розробка нових модулів, швидкодія системи при високій завантаженості, та обробка великої кількості інформації.

Радіатор не лише розсіює підведене тепло за рахунок випромінення, а й допомагає справлятися з піковими навантаженнями під час зйомки. Це пояснюється тим, що радіатор забезпечує більше теплової маси, до якої можна віддати тепло, ніж сама материнська плата та кришка SoC. Процес зйомки створює коротке але інтенсивне навантаження, таке що система контролю температури автоматично знижує частоту ядер (або зовсім їх вимикає). Впродовж проміжку часу зйомки, радіатор, що діє як теплова маса, поглинає це тепло, запобігаючи зниженню частоти (та передчасному перериванню зйомки). Термін до наступного сеансу зйомки повинен бути достатній для випромінення тепла, що було вже подано до радіатору.

Висновки. Підсумовуючи, використання сітки з кривими Безьє є потужною технікою для створення складних 3D-моделей у комп’ютерній графіці. Поєднання сили кривих Безьє з гнучкістю сіток, надало можливість створювати точні та складні форми та поверхні, яких було б важко (або неможливо) досягти за допомогою традиційних методів моделювання.

Перелік посилань:

1.	Scott J. Drader 3D Surface Rendering in Postscript. URL: https://personal.math.ubc.ca/~cass/courses/m308-03b/projects-03b/drader/main.htm (дата звернення 04.12.2018)

2. Петров О. Г. Криві Безьє у промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 12.00.06. Київ, 2009. 40 с.

3. Пустовіт В. В., Джа І. Л., Якимчук А.С. Побудова кривих : монографія. Харків : ХНПУ, 2017. 348 с.

4. Bangfort B., Bilbro R., Ojeda T. Applied Text Data Analysis in Python. USA: O’Reilly Media. 2018. 332 p.

5. Zhidkov E.P. Computer modeling of magnet systems for physical setups. Computer Research and Modeling. 2009. V. 1, № 2. P. 189–198.